**可视硬性喉镜参数**

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、茎管有效长度：400mm

3、镜管直径：≤5.2mm

4、标配吹氧接头

5、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50

6、视场角:80º±15%

7、景深：2-30mm

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

9、显示器线素不低于320\*240

10、分辨率≥3.72 LP/mm

11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

12、具有特殊防雾功能

13、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。

14、充电器输入：100-220V AC，50-60Hz

15、充电器输出：5V DC，1000mA

16、充电时间：＜4小时

17、持续放电时间：＞3小时

18、充电次数：＞300次

19、内置可充电式锂电子聚合物电池