有创呼吸机参数

1、容量设置

容量限制：1－300mL；

容量保证：2—300mL；

\*高频容量保证：0.8－100mL；

（Vt潮气量范围：新生儿模式1 mL－1L；婴幼儿模式2mL—10L）

2、压力设置

PIP气道峰压：4-80cmH2O；

PEEP呼气末正压：0-30cmH2O；

振荡压力：5—100cmH2O或0-100%

平均气道压：5—50cmH2O

3、频率设置

呼吸频率：2-200次/分钟

震荡频率：5-20Hz

4、氧浓度设置

吸入氧浓度：21-100%；

氧冲洗浓度：23%-100%；

5、流量设置

吸入流量：1—20 L/min；

呼出流量：2—20 L/min；

震荡偏流：5—20 L/min；