**ALT快速检测仪技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **仪器参数** |
| 测试原理： | 干式化学法 |
| 检测项目： | 谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST） |
| 标本类型： | 全血、血清、血浆 |
| 标本量： | 30µl |
| 线性范围： | 10-800U/L |
| 检测时间： | 2分钟/人次 |
| 检测速度： | 3个独立检测通道，90次/小时 |
| 记忆功能： | 1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号） |
| 校准： | 使用Code Chip芯片校准 |
| 通讯接口： | RS-232接口、USB接口 |
| 打印： | 通过RS232C端口连接外置微型热敏/针式打印机（选配） |
| 电源： | 220V，50Hz |
| 功耗： | 75W |
| 工作环境： | 温度:0～37℃；相对湿度：20%~90% |