经皮肾内窥镜技术参数

1. 经皮肾内窥镜，镜体12Fr,12°，长度220mm，镜体全部采用进口不锈钢材料；
2. 窥镜采用德国进口光学玻璃、光钎、光锥；

3、新型光学系统，视场角大、分辨率高；视向角：12°；视场角：≥55°；分辨率：＞7Lp/mm（物距10mm处）； 放大倍率：＞1.5X (物距10mm处)

4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。耐高温高压消毒。

5、专利不锈钢水阀设计，彻底根除了水阀维护的繁锁；

6、最小器械孔道内径：2.5mm

7、光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接