热牙胶充填系统参考参数

1、无线笔试设计，操作更方便；
2、 高性能锂电池，充电所需时间短（2~3个小时），使用寿命长（可充电300~500次）；每次充电可充填约120个根管；
3、电量及温度LED屏幕实时显示；
4、设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°，温度误差不超过10度；

5、有两个加热开关，方便左右手的操作；
6、加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却；
7、配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择，工作尖六孔设计，纯银工作尖可360°旋转；
8、耗材牙胶弹分软，普通，硬三个规格，可满足不同医生的需要，使用成本低，每个根管只需1元以下的耗材费用。